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Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 10 szt. okien połaciowych w budynku Urzędu Skarbowego w Gryficach przy ul. Niepodległości 54a wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Prace przygotowawcze i zabezpieczające:
· Zabezpieczenie terenu prac, pomieszczeń, wykończenia i wyposażenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
· Zabezpieczenie konstrukcji dachu, pokrycia dachowego  oraz ciągów komunikacyjnych.
2) Demontaż:
· Demontaż 10 szt. istniejących  okien połaciowych wraz z elementami mocującymi, uszczelnieniami i osprzętem.
· Demontaż prowadzony w sposób bezpieczny dla dachu.
3) Przygotowanie otworów
· Oczyszczenie, naprawa otworów okiennych przed montażem nowej stolarki okiennej;
4) Montaż stolarki i akcesoriów
· Dostawa i montaż 10 sztuk okien połaciowych;
· Dostawa i montaż dedykowanych kołnierzy uszczelniających wykonanych z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, powlekane fabrycznie i w kolorze dostosowanym do obróbek zewnętrznych okna (w tym kołnierzy zespolonych oraz adaptacyjnych) dostosowanych do istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej;
· Wykonanie szczelnego połączenia okien z pokryciem dachowym;
· Odtworzenie/wykonanie izolacji termicznej, wodoszczelnej     
oraz paroizolacyjnej na styku okna z konstrukcją dachu;
· Dostawa i montaż dedykowanych markiz oraz rolet dla 10 okien.
5) Prace wykończeniowe i wyregulowanie:
· Wykonanie niezbędnych napraw wewnętrznych i zewnętrznych związanych   
z wymianą okien;
· Pełna regulacja zamontowanych okien, okuć, klap wentylacyjnych oraz osłon zewnętrznych i wewnętrznych;
· Sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich elementów.

6) Utylizacja
· Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej  oraz pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;.
3. Wymagania materiałowe:
· Liczba okien: 10 szt.;
· Wymiar okien 114x140 cm (szerokość × wysokość)
· Konstrukcja: drewno klejone, zabezpieczone fabrycznie i wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym.
· Sposób otwierania: obrotowy (oś obrotu w połowie wysokości okna).
· Sterowanie: klamka w górnej części skrzydła.
· Wentylacja: Wbudowana klapę wentylacyjną/nawiewnik.
· Pakiet szybowy:  dwukomorowy - 3-szybowy z szybą zewnętrzną hartowaną.
· Współczynnik przenikania ciepła: Uw ≤ 1,1 W/(m²·K);
· Kołnierze uszczelniające: komplet systemowych kołnierzy uszczelniających 
(w tym zespolonych), dedykowanych przez producenta okien    
do zastosowanego typu okna i pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, zapewniających trwałe i szczelne połączenie z dachem oraz właściwe odprowadzenie wody dachowego oraz zapewniać prawidłową szczelność połączenia okna z dachem. 
· Osłony zewnętrzne: markizowe, przeznaczone do konkretnego typu i wymiaru okna (obsługiwane manualnie).  
· Osłony wewnętrzne: rolety wewnętrzne, przeznaczone do konkretnego typu    i wymiaru okna (obsługiwane manualnie).
· Gwarancja: minimum 10 lat na okna.
· Pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna.
4. Wymagania dotyczące montażu
Montaż okien należy wykonać zgodnie z:
· Instrukcją montażu producenta okien.
· Instrukcją producenta zastosowanych kołnierzy i systemów uszczelniających.
· Wymaganiami dotyczącymi prawidłowego wykonania izolacji termicznej, wodoszczelnej i paroizolacyjnej.
· Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
· Obowiązującymi przepisami i normami.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
· Prawidłowe wypoziomowanie i ustawienie okien;
· Prawidłowe zakotwienie ościeżnic;
· Zachowanie wymaganych przez producenta szczelin montażowych;
· Ciągłość izolacji termicznej wokół ościeżnicy;
· Szczelne wykonanie połączenia okna z warstwami dachu;
· Prawidłowe wykonanie odwodnienia i odprowadzenia wody z rejonu okna;
· Szczelne połączenie kołnierza z pokryciem dachowym;
· Prawidłowe wykonanie warstwy paroizolacyjnej od strony pomieszczenia;
· Prawidłowe wykonanie obróbek wewnętrznych;
· Regulację skrzydeł i okuć po zakończeniu montażu.
5. Dokumentacja i wymagane dokumenty
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne i dopuszczenie do stosowania.
Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności:
· Karty techniczne zastosowanych okien;
· Deklaracje właściwości użytkowych lub inne wymagane dokumenty;
· Instrukcje użytkowania i konserwacji;
· Instrukcje obsługi zamontowanych osłon;
· Dokumenty gwarancyjne;
· Dokumenty dotyczące zastosowanych kołnierzy i systemów montażowych;
· Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie/utylizację odpadów (jeżeli są wymagane);
· Ewentualne protokoły z przeprowadzonych kontroli i odbiorów.
Uwaga: Przed zamówieniem stolarki Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego pomiaru istniejących otworów oraz weryfikacji warunków montażowych. Sam fakt wskazania wymiaru 114 x 140 cm nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wymiarów i warunków technicznych przed zamówieniem okien.
6. Demontaż, utylizacja i odpowiedzialność
· Demontaż istniejących okien należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego oraz pomieszczeń znajdujących się poniżej.
· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia prac demontażowych i montażowych.
6. Miejsce realizacji usługi:
Gryfice, ul. Niepodległości 54a – budynek Urzędu Skarbowego w Gryficach

